跨区域增援保障预案
灾害特点
救援现场较远，保障战线较长，涉及长距离运输战勤物资。
目的地现场不熟悉，需要大量获取救援现场信息，并快速做出保障要素归总及预判。
陆路运输行程时间较长，保障队员需要休整周期较短，需密切关注驾驶员行驶状态。
铁路及航空运输，协调内容多，等待时间长，同时需要做好抵达后的物资衔接工作。
保障要点
物资转运：短程跨区域（公路距离1000km内）应急指挥保障依托机动化车辆运输；远程跨区域（公路距离1000km以上）应急指挥保障将依托公共交通方式保障。
指挥部设置：指挥部应选择相对安全、开阔平坦、便于指挥的位置设置。保障阵地选址应为距离指挥部较近的位置，该位置的选取应不影响灭火救援车辆补水动线，及时供应各种战勤物资；
灭火救援方面：救援力量分散、作战时间较长，应做好灭火救援装备及相关保障资源的替换补充准备；
根据现场救援需要，及时协调属地联勤联动单位到场增援；
做好疫情防控相关要求；
储备便携的高热量食品，便于指挥人员及时补给；
做好必要的技术保障准备，防止车辆装备在现场出现故障，及时完成维修，投入保障任务。
任务构成
根据现场任务需求，完成战勤装备物资及人员车辆调派；
支队战勤总指挥对接现场指挥员（值班战保助理）请示到场任务；
根据现场情况，完成全勤指挥部搭建及内部构件设置；
做好常用个人防护装备、应急食品及应急防疫物资的准备工作；
做好应急维修准备。
四、战勤保障分级响应出动力量编程
战勤保障三、二级（支队级及总队区域级）响应：根据总队指挥中心调派命令，由支队当日战勤值班员组织车辆、装备物资及在岗人员出动，执行保障任务。
战勤保障一级（总队级）响应：根据总队指挥中心调派命令，按照“一组四分队”的结构模式，由支队分管领导带队出动。
2.1、支队现场指挥联络图
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2.2、保障任务分工
	队组别
	姓名
	职务
	现场作业任务

	指挥组
	王  伟
	总指挥
	负责全面战保指挥工作，对接前勤指挥部及联勤相关工作。

	
	柳志广
	战勤指挥
	

	
	王月洲
	临时党支部兼任安全助理
	负责组织临时党支部及现场简报等稿件相关工作。并协助指挥员负责队伍作战安全管控，及时排除安全隐患，做好安全教育工作。

	
	王若岩
	信通助理
	负责对接总队指挥中心，及时报送现场信息，组织支队本级保障队伍的通信保障工作。

	
	于峥宇
	信息助理
	负责现场图像、影像信息采集工作。

	快速反应组
	吕 斌
	队长
	执行战勤保障快速反应任务，承担物资快速供应、人员运输及其他快速响应任务。

	
	盖叶伟
	前突B
	

	
	隋博文
	前突C
	

	联勤警戒保障分队
	丛 源
	安全员
	负责安全警示工作、车辆到场停放以及联络社会联勤单位等工作。

	生活保障
分队
	黄 帅
	队长
	负责现场指战员的饮食、防寒（暑）个人防护保障、临时物资采购以及生活物资发放供应和回收工作，并记录出入库，实时掌握更新库存信息。

	
	边 赛
	淋浴（备）
	

	
	刘浩宁
	被服
	

	
	刘殿杰
	餐保
	

	
	马鹏博
	冷藏（备）
	

	
	张江山
	宿营
	

	技术保障
分队
	马海赫
	队长
	负责及时、快速地将现场的执勤车辆、装备进行维修和维护，确保车辆装备完整好用，油料供应保障，并负责现场清障任务。

	
	郝小涛
	物资
	

	
	鞠权宝
	装修
	

	
	苗 毅
	供电（备）
	

	卫勤保障
分队
	柳志广
	队长
	负责指战部的卫勤保障任务，执行供应卫勤保障物资、消毒等工作。

	
	李庆华
	前突A
	


2.3、车辆出动编程
	车序
	车辆及号牌
	主要性能及用途
	驾驶员
	安全员
	备注

	1
	丰田前突车
辽·X1501应急
	额定载员5人，用于前导调度。
	于峥宇
	王 伟
	

	2
	长城前突车A
	额定载员5人，通讯物资供应。
	盖叶伟
	王若岩
	

	3
	长城前突车B
	额定载员5人，技术装备抢修及快反供应。
	隋博文
	吕 斌
	备用

	4
	长城前突车C
	额定载员5人，卫勤物资供应。
	李庆华
	柳志广
	

	5
	物资运输车
	额定载员2人，用于物资运输。
	郝小涛
	
	

	6
	冷藏车
	保温防腐，使用温度-40℃~-100℃
	马鹏博
	
	联保车辆
备用

	7
	被服洗涤车
	配备洗衣机3台、干衣机2台、发电机，具备晾衣区、分拣区
	刘浩宁
	马海赫
	联保车辆

	8
	大型宿营车
	同时满足32人就寝。
	张江山
	王月洲
	联保车辆

	9
	淋浴车
	配备8套洗浴设施，满足8人同时洗浴，干湿分离。
	边 赛
	
	联保车辆
备用

	10
	餐饮保障车
	额定载员2人，用于大型演练  灾害事故现场供应开水和饮食。可供应150人同时就餐。
	刘殿杰
	黄 帅
	联保车辆

	11
	森源供电车
	额定功率250kw，用于现场电力保障。
	苗 毅
	
	联保车辆
备用

	12
	永强抢修车
	额定载员5人，用于车辆装备抢修，随车配有各类工具。
	鞠权宝
	丛 源
	联保车辆


五、安全保障
（一）车辆在高速公路口集结时，开警灯不开警报。首车要停在距收费口一侧200米处，其他车辆按次序间隔20米停放。防止收费口堵塞，造成事故，停放后向调度指挥组报告。
（二）向拉动地点或跨区域灭火救援现场行进途中，开警灯不开警报。行车速度根据天气及道路情况在60-100km/h之间，天气晴好的白天，车距不低于50米，雨、雾天车距不低于100米；天气晴好的夜间，车距不低于100米，雨、雾天车距不低于150米。各车之间要保持通信联络，遇有车辆故障，由指挥员统一调度停车检修。
（三）在车辆驶离高速公路前，指挥员要通过对讲机联系每一辆车，确保全部在行车编队之内。驶离高速公路后，首车要停在距高速公路收费站500米处，指挥员在检查所有车辆是否到位后，下令继续行进至集结地点。
六、战勤保障
（一）通信保障
1、支队指挥部和各分支力量要携带350兆和战斗网对讲机，自行组成无线通信网，到达目的地进入救援行动区域时，根据总队要求进行通信组网。
2，支队指挥部人员和各分支力量干部要携带移动电话、备用电池和充电器，移动电话要随时处于开机状态，时刻保持通信联络畅通。
（二）装备保障
支队要按总队要求出动相关车辆并携带灭火救援器材装备。在救援行动中，需要紧急调用后方应急保障物资时，由支队应急救援指挥部统一安排。
（三）生活保障
支队应根据增援任务和人员组成等情况，带足72小时的饮食给养和医疗急救药品，确保救援行动前期的生活保障。
七、行动要求
（一）在跨区域战勤保障增援行动中，调集的增援力量要严格按程序和要求出动所需力量，一切行动要听从支队指挥部的统一指挥，保证各项命令，指示得到贯彻落实。
（二）严格执行相关政策规定、严守保密纪律，加强抢险救援信息反馈，保持通信联络畅通，确保信息传递的准确性和连续性。
（三）要正确选择便捷的交通道路和运输工具，确保在最短的时间内完成组队集结并安全到达救援现场。
八、全省高速公路示意图
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